29 Scanner X / Radiologie

Angiographie 3D (suite)

Imagerie médicale G. Malandain

30 Tomographie

Présentation du problème

But : reconstruire une distribution 3D d’un paramètre physique.

Scanner X : ce paramètre est le coefficient d’atténuation local des tissus aux rayons X.

Les données 3D sont collectées dans une tranche 2D, sous forme de projections de cette tranche sous différents angles.

La tomographie axiale transverse est le procédé qui permet de reconstruire des plans de coupes et d’accéder à la distribution 3D par empilement de ces plans.

Imagerie médicale G. Malandain