DETECTION DE CONTOURS

• Approche gradient :

– On calcule les dérivées premières de l’image, en dérivant dans une direction et en lissant dans les autres.

– On extrait les extrema du gradient – On seuille

DETECTION DE CONTOURS

Première dérivée en x avec le filtre de Deriche (α = 1).

Première dérivée en y avec le filtre de Deriche (α = 1).

DETECTION DE CONTOURS

Extrema du gradient, filtres de Deriche (α = 1).

Totalité des extrema du gradient, filtres de Deriche (α = 1).

DETECTION DE CONTOURS

Extrema du gradient, seuillés à 60.

Extrema du gradient, seuillés à 15.

DETECTION DE CONTOURS

Extrema du gradient, seuillés par hystérésis (seuil haut 60, seuil bas 15).

DETECTION DE CONTOURS

Contours, filtres de Deriche (α = 0.5).

Contours, filtres de Shen-Castan (α = 0.5).

DETECTION DE CONTOURS

Contours, filtres de Deriche (α = 1.0).

Contours, filtres de Shen-Castan (α = 1.0).

DETECTION DE CONTOURS

Contours, filtres de Deriche (α = 1.5).

Contours, filtres de Shen-Castan (α = 1.5).